Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1. Заказчик ___________________________________________

2. Наименование проектируемого объекта и его адрес:
Водопровод для ____________________________________.              
3. Потребное количество воды  для: _______________ м3/мес.

4. Источник водоснабжения городского водопровода:
Липовские скважины
      5.   Водоснабжение возможно осуществить подключением к существующему водопроводу Ду___, проложенному по ________________________________________________________.
 5.1.  Врезку и место установки колодца определяет нач. участка – Засыпкин Д.С. (89041676091)
5.2. Подключение выполнить врезкой Ду-           мм .
5.3. Водопровод к объекту проложить Д =  ____ мм. Ввод  выполнить Ду –       мм.
 Материал труб – сталь или другой материал, разрешенный для прокладки питьевого водопровода.                                                                                                                6.  Дополнительные условия:
6.1. Заключить договор на подключение с МУП «Реж-Водоканал» 
6.2. Водопровод  проложить на глубине не менее 1,8 м по месту, с учетом существующих построек и коммуникаций.
6.3. На вводе в здание установить запорную арматуру, водомерный узел с фильтром, до установки узла учета не должно быть  никаких врезок.
6.4. Земляные работы по прокладке водопровода выполнять организацией, имеющей право на выполнение этих работ. Согласования с владельцами инженерных сетей   выполняет организация, выполняющая  земляные работы.
Все земляные работы согласовать с владельцами инженерных сетей:
      - Отделом благоустройства и охраны окружающей среды
[bookmark: _GoBack](ул. Красноармейская, 16 каб.24;
- РЭСК;
-МУП РГО «Режпром»;
-Уралсвязьинформ;
-Горгаз (при  наличии);
-ГАИ.
6.5.Проложенный водопровод (до закапывания) сдать    представителю  МУП «Реж-Водоканал» с оформлением приложенного  акта.
6.6. После строительных работ выполнить благоустройство и восстановление дорожного покрытия по всей территории строительства  и возле колодца.
6.7.Обязательно заключить договор с МУП «Реж-Водоканал» на потребление хоз-питьевой воды с составлением акта разграничения эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности.
6.8.Обязательно представить исполнительную схему водопроводной  сети  и Акт, подписанный мастером, в ПТО.
6.9.Отвод стоков   выполнить в пределах границ землеотвода с использованием  водонепроницаемой емкости и  согласованием способа отвода стоков с   ЦСЭН.
       6.10.  Предприятие оставляет за собой право, при наличии 
       технической возможности, дополнительного подключения 
      Абонентов к частным водопроводам, в том числе и колодцу.
Подача воды будет разрешена только после выполнения всех ТУ и заключения договора.

      Настоящие условия действительны в течение двух лет.
      
      Разработал ______________________________________
                                    Подпись  

                                                                                   Дата  ____________
      Получил ТУ заказчик_______________
                                                      подпись

                                                                                     Дата «____»______201    г



























        
         





         
        ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
           на прокладку водопровода
к объекту _________________
по адресу _______________














